Załącznik nr 1

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**MONOKULAR TERMOWIZYJNY - 1 szt.**

Wymagania dotyczące ukompletowania i rozwiązań:

**Monokular termowizyjny** powinien posiadać funkcję i spełniać kryteria:

1. Mały, kompaktowa wielkość, waga ok. 500g.
2. Sensor o rozdzielczości minimum 640 × 512 px.
3. Odświeżanie o częstotliwości nie mniejszej niż 50 Hz.
4. Obiektyw o rozmiarze co najmniej 35mm.
5. Wbudowana pamięć wewnętrzna wielkości minimum 16 GB.
6. Powinien być wodoszczelny wg klas wodoszczelności.
7. Zoom optyczny/cyfrowy co najmniej x4, preferowany min. x8
8. Możliwość pracy w zakresie temperatur od -20 °C do 55 °C
9. Długość pracy na baterii bez potrzeby ładowania nie niższa niż 3h
10. Czułość termiczna spełniająca wymagania zgodnie z NETD: poniżej 35 mk (@25°C).
11. Wskazane dodatkowe oprogramowanie posiadające takie funkcje jak:

- DDE (digital detail enhancement) – cyfrowe wzmocnienie detali,

- 3D DNR (3D digital boise reduction) – cyfrowa redukcja szumu,

- AGC (automatic gain control) – automatyczna kontrola wzmocnienia

- Dalmierz statyczny – umożliwia pomiar odległości na podstawie preselekcjonowanych wariantów lub zdefiniowanego przez użytkownika,

- Śledzenie najwyższych temperatur i ich oznaczanie.

**nazwa/ nr katalogowy produktu...........................................1 szt. x cena zł. brutto…................**

**ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę ……………………………………………….**

…………………………………… ......................................

(miejscowość , data) (podpis oferenta)