**Wydział Transportu KWP w Szczecinie Załącznik nr 2**

**Część II - Urządzenia / narzędzia warsztatowe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** |
|  | **Wkrętarko-wiertarka wielogłowicowa akumulatorowa typu HILTI SFE2-A12 lub równoważna;**wyposażona:- w min. 2 akumulatory/ każdy o pojemności min. 2.0 Ah,- w ładowarkę,- metalowy uchwyt 10 mm,- wymienny uchwyt kątowy,- nasadkę 1/4" HEX 6mm,- walizkę. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | **Ładowarka typu Genius GB 150 Boost HD Jump Starter NOCO lub równoważna;wyposażona:**- w dwa wejście USB,- w klemy,- w latarkę ledową. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | **Zestaw trzech kluczy dynamometrycznych w następujących zakresach:typu lub równoważne:**- Toptul ANAF11635 (70-350Nm), rozmiar trzpienia w calach 1/2, długość 645mm lub 70-350 Nm ½” o długości całkowitej klucza 580mm;- Toptul ANAF1211 (19-110Nm) rozmiar trzpienia w calach 3/8, długość 385 mm lub 20-110 Nm 3/8” o długości całkowitej klucza 375mm;- Toptul ANAF1208 (6-30Nm), rozmiar trzpienia w calach 3/8, długość 350mm lub 5-25 Nm ¼” o długości całkowitej klucza 295mm  | Zestaw | 1 |  |  |  |
|  | **Podpora hydrauliczna skrzyni biegów wraz z uchwytem skrzyni biegów z regulacją 3026 0,3 Beta 3026/S lub równoważny:**- dźwignik skrzyni biegów przejezdny,- udźwig 500kg,- min. Wysokość podnoszenia 1140mm,- maksymalna wysokość podnoszenia 1945mm,- liczba stopni regulacji -1 ,- podnoszenie nożne. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | **Piła szablasta zasilana sieciowo typu HILTI WSR 900-PE lub równoważna:**- ~~wyposażona w 2 akumulatory M18 B5~~,- ~~ładowarkę~~- walizkę | szt. | 1 |  |  |  |
|  | **Wózek narzędziowy z wyposażeniem 363 EL 8 szuflad typu SONIC lub równoważny:**- wymagane wyposażenie szuflad:Typ klucza / narzędziaprzegub/y /nasadka/i E-TORX /nasadka/i trzpieniowe (Bit) HEX /grzechotka/i /nasadka/i trzpieniowe (Bit) RIBE /nasadka/i 6-kątne /przedłużka/i /nasadka/i trzpieniowe (Bit) TORX TAMPER /pokrętło/a /nasadka/i trzpieniowe (Bit) TORX /nasadka/i trzpieniowe (Bit) SPLINE / XZN /redukcja/e /nasadka/iLiczba narzędzi 95 szt.Gniazdo / napęd 1/2 calGniazdo / napęd (mm) 12.5 mmProfil HEX /TORX /RIBE /TORX TAMPER /SPLINE / XZNRozmiar HEX 6 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm;7 mm;9 mmRozmiar TORX / E-TORX T27 ,T27H ,T30 ,T30H ,T40 ,T40H ,T45 ,T45H ,T50 ,T50H ,T55 ,T55H ,T60 ,T60H ,T70 ,T70HRozmiar TORX/E T27 ,T30 ,T40 ,T45 ,T50 ,T55 ,T60 ,T70Rozmiar TORX TAMPER T27H ,T30H ,T40H ,T45H ,T50H ,T55H ,T60H ,T70HRozmiar SPLINE / XZN M10 ,M12 ,M14 ,M16 ,M5 ,M6 ,M7 ,M9Rozmiar RIBE M8 ;M9 ;M10 ;M12 ;M13 ;M14Typ klucza / narzędzia - klucze oczkowe obustronne wygięte /klucze płasko-oczkowe /klucze płaskieLiczba narzędzi 40 szt.Rozmiar klucze płaskie / oczkowe 10 mm;11 mm;12 mm;13 mm;14 mm;15 mm;16 mm;17 mm;18 mm;19 mm;20 mm;21 mm;22 mm;23 mm;24 mm;27 mm;30 mm;32 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mmRozmiar klucze 2 10x11 mm;12x13 mm;14x15 mm;16x17 mm;18x19 mm;20x22 mm;24x27 mm;30x32 mm;6x7 mm;8x9 mm,Typ klucza / narzędzia klucze oczkowe otwarte /klucze nasadowe /klucze oczkowe E-TORX /klucze płasko-oczkowe z grzechotkąLiczba narzędzi 30 szt.Profil E-TORXRozmiar klucze płaskie / oczkowe 10 mm;11 mm;12 mm;13 mm;14 mm;15 mm;16 mm;17 mm;18 mm;19 mm;8 mm;9 mmRozmiar klucze 2 10x11 mm;11x13 mm;12x13 mm;12x14 mm;14x15 mm;16x17 mm;16x18 mm;17x19 mm;18x19 mm;19x22 mm;24x27 mm;6x7 mm;8x10 mm;8x9 mmTyp klucza / narzędzia przegub/y /nasadka/i E-TORX /nasadka/i trzpieniowe (Bit) HEX /nasadka/i specjalistyczne /grzechotka/i /nasadka/i 6-kątne /klucz/e ampulowe /przedłużka/i /nasadka/i trzpieniowe (Bit) TORX TAMPER /pokrętło/a /nasadka/i trzpieniowe (Bit) TORX /klucz/e trzpieniowe TORX /redukcja/e /nasadka/iLiczba narzędzi 157szt.Gniazdo / napęd 3/8 cal;1/4 calGniazdo / napęd (mm) 6.3 mm /10.0 mmProfil HEX /TORX /TORX TAMPER /E-TORXRozmiar nasadki 10.0 mm;11.0 mm;12.0 mm;13.0 mm;15.0 mm;16.0 mm;18.0 mm;19.0 mm;20.0 mm;21.0 mm;22.0 mm;4.0 mm;5.0 mm;6.0 mm;7.0 mm;8.0 mm;9.0 mm;4.5 mm;5.5 mmRozmiar HEX 4 mm;3 mm;5 mm;6 mm;8 mm;7 mm;5.5 mmRozmiar TORX / E-TORX E10 ,E11 ,E12 ,E14 ,E4 ,E5 ,E6 ,E7 ,E8 ,T10 ,T10H ,T15 ,T15H ,T20 ,T20H ,T25 ,T25H ,T27 ,T30 ,T40 ,T45 ,T50 ,T6 ,T6H ,T7 ,T7H ,T8 ,T8H ,T9 ,T9HRozmiar TORX/E T10 ,T15 ,T20 ,T25 ,T27 ,T30 ,T40 ,T45 ,T50 ,T6 ,T7 ,T8 ,T9Rozmiar TORX TAMPER T10H ,T15H ,T20H ,T25H ,T6H ,T7H ,T8H ,T9HTyp klucza / narzędzia młotek/i /miarka/i /szczypce nastawne /pilnik/i /szczypce uniwersalne /szczypce prosteLiczba narzędzi 17 szt.Wkładka z narzędziami do wózkaTyp klucza / narzędzia wkrętak/i Philips PH /wkrętak/i TORX /wkrętak/i płaskieLiczba narzędzi 24.0 szt.Profil TORX /płaskieRozmiar metryczny 3 mm;3,5 mm;4 mm;5,5 mm;6,5 mm;8 mmRozmiar TORX / E-TORX T10 ,T15 ,T20 ,T25 ,T27 ,T30 ,T40 ,T5 ,T6 ,T7 ,T8 ,T9Rozmiar TORX/E T10 ,T15 ,T20 ,T25 ,T27 ,T30 ,T40 ,T5 ,T6 ,T7 ,T8 ,T9 | szt. | 4 |  |  |  |

**Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:**

**- wszystkie zaoferowane urządzenia i narzędzia są fabrycznie nowe, nieużywane,**

 **objęte minimum 12 miesięczną gwarancją.**

**- w przypadku zaoferowania produktów równoważnych ich wymiary oraz waga nie mogą odbiegać od urządzeń wskazanych przez Zamawiającego.**

**- Wykonawca, który będzie dostarczał urządzenia i narzędzia musi dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim oraz jeżeli jest to wymagane prawem dokumenty dopuszczające do użycia w/w urządzenia i/lub narzędzia.**

**………………………………..**

 **Podpis Wykonawcy**