WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Szczecin, 18.02.2025 r.

KWP w Szczecin

70-515 Szczecin, Małopolska 47

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracam się z Zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dostaw.

1. Dane oraz adres Zmawiającego:

**Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,**

**ul. Małopolska 47,**

**70-515 Szczecin**

Osoba do kontaktu:

**Jarosławem Wiśniewskim tel. 47-78-12-411, e-mail:** [jaroslaw.wisniewski@sc.policja.gov.pl](mailto:jaroslaw.wisniewski@sc.policja.gov.pl),

Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zachodniopomorska.policja.gov.pl>

1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

**Na podstawie § 8 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej   
130 000 PLN (Załącznik do decyzji nr Decyzja nr 162/2024 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2024 r.) -** **udzielenie zamówienia o wartości w zakresie powyżej 80 000 PLN poniżej 130 000 PLN**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

**Zważywszy na to, że:**

* **Przedmiotem jest zakup anten samochodowych ASHS-FTGG-VHF/UHF/2x GPS: 2m+70cm+2GPS lub równoważna w wykonaniu kamuflowanym koloru czarnego o parametrach:**
* **zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – 380-400MHz radiotelefon przewoźny.**
* **polaryzacja pionowa.**
* **impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω.**
* **parametr WFS £ 2 (w całym paśmie pracy).**
* **zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ**
* **moc maksymalna min. 30W.**
* **przewód antenowy dostosowany do oferowanej anteny**
* **diplexer umożliwiający podłączenie radioodtwarzacza UKF i radiotelefonu VHF lub UHF, ze stratą sygnału nie większa niż 0,5dB, mocą min. 100W.**
* **w podstawie antena zintegrowana GPS / GALLILEO/GLONASS.**
* **z podstawy anteny wyprowadzone min 2 przewody: GPS i 164-174MHz, 380-430MHz.**
* **w komplecie anteny min. 2 x przewód 5 m zakończony dedykowanymi wtykami do dostarczonych diplexerów.**
* **w komplecie anteny min. 2 x przewód 1 m zakończony do radiotelefonów SMA oraz BNC.**
* **średnica otworu montażowego w karoserii pojazdu maksymalnie 14mm**
* **Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego Zapytania ofertowego możliwość skorzystania z prawa opcji**

**Zamówienie gwarantowane[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość szt. |
| **Antena samochodowa ASHS-FTGG-VHF/UHF/2x GPS: 2m+70cm+2GPS lub równoważna w wykonaniu kamuflowanym koloru czarnego o parametrach:**  o zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – 380-400MHz radiotelefon przewoźny.  o polaryzacja pionowa.  o impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω.  o parametr WFS £ 2 (w całym paśmie pracy).  o zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ  o moc maksymalna min. 30W.  o przewód antenowy dostosowany do oferowanej anteny  o diplexer umożliwiający podłączenie radioodtwarzacza UKF i radiotelefonu VHF lub UHF, ze stratą sygnału nie większa niż 0,5dB, mocą min. 100W.  o w podstawie antena zintegrowana GPS / GALLILEO/GLONASS.  o z podstawy anteny wyprowadzone min 2 przewody: GPS i 164-174MHz, 380-430MHz.  o w komplecie anteny min. 2 x przewód 5 m zakończony dedykowanymi wtykami do dostarczonych diplexerów.  o w komplecie anteny min. 2 x przewód 1 m zakończony do radiotelefonów SMA oraz BNC.  o średnica otworu montażowego w karoserii pojazdu maksymalnie 14mm | **40** |

**Zamówienie opcjonalne – Prawo opcji**

W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wskazany w tabeli poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość szt. |
| **ASHS-FTGG-VHF/UHF/2x GPS: 2m+70cm+2GPS lub równoważna w wykonaniu kamuflowanym koloru czarnego o parametrach:**  o zakres częstotliwości VHF min 164÷174 MHz – 380-400MHz radiotelefon przewoźny.  o polaryzacja pionowa.  o impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω.  o parametr WFS £ 2 (w całym paśmie pracy).  o zysk energetyczny ≥ 0 dB względem anteny ¼ Λ  o moc maksymalna min. 30W.  o przewód antenowy dostosowany do oferowanej anteny  o diplexer umożliwiający podłączenie radioodtwarzacza UKF i radiotelefonu VHF lub UHF, ze stratą sygnału nie większa niż 0,5dB, mocą min. 100W.  o w podstawie antena zintegrowana GPS / GALLILEO/GLONASS.  o z podstawy anteny wyprowadzone min 2 przewody: GPS i 164-174MHz, 380-430MHz.  o w komplecie anteny min. 2 x przewód 5 m zakończony dedykowanymi wtykami do dostarczonych diplexerów.  o w komplecie anteny min. 2 x przewód 1 m zakończony do radiotelefonów SMA oraz BNC.  o średnica otworu montażowego w karoserii pojazdu maksymalnie 14mm | **30** |

Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności przekroczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

1. Termin wykonania zamówienia:

**27.02.2025 r do godz. 12.00.**

1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym– **załącznik nr 1**, w formie elektronicznej na adres:

[**jaroslaw.wisniewski@sc.policja.gov.pl**](mailto:jaroslaw.wisniewski@sc.policja.gov.pl) lub

[**marcin.szymanek@sc.policja.gov.pl**](mailto:marcin.szymanek@sc.policja.gov.pl)

1. Miejsce i termin złożenia oferty:

**Do dnia 28.04.2025 r. do godz. 12:00**

**w formie elektronicznej jak w punkcie 5.**

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

**wybór najkorzystniejszej oferty będzie Cena w zł – 100 %**

**Realizacja zamówienia będzie powierzona dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową.**

1. Inne niezbędne dla wykonawcy informacje (np. klauzule /aspekty społeczne)

* Wykonawca udzieli **min. 24 miesięcznej gwarancji** na dostarczony asortyment.
* Sprzęt będzie fabrycznie nowy, sprawny, nieużywany bez wad i uszczerbków, wykonany z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do stosowania w RP, dostarczony   
  w oryginalnym opakowaniu i ukompletowaniu.
* Wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie potwierdzone podpisaniem bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego i Oferenta Protokołu Odbioru Dostawy **załącznik nr 2**
* Płatność na rachunek dostawcy wskazany w fakturze, nastąpi w terminie **21 dni od daty dostarczenia faktury** wraz z towarem.
* Dostawa towaru zrealizowana zostanie na koszt Dostawcy do:

**Magazynu WŁiI KWP w Szczecinie**

**ul. Santocka 36,**

**71-083 Szczecin.**

* Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i nie rodzi skutków prawnych, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
* Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jednak zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
* Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami Zamawiającego będą publikowane na stronie internetowej.
* Rozstrzygnięcie ofertowania: Zamawiający poinformuje Oferentów poprzez stronę internetową o dokonaniu wyboru oferty lub w przypadku unieważnienia procedury.

**Załączniki:**

Nr 1 - Formularz ofertowy.

Nr 2 - Protokołu Odbioru Dostawy.

………………………………

(podpis Kierownika komórki zamawiającej)

1. Zamówienie, które zostanie uruchomione przez Zamawiającego obligatoryjnie w ramach niniejszego Zapytania ofertowego. [↑](#footnote-ref-1)