Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego / do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

I. CHARAKTERYSTYKA WYBORU I PRZEZNACZENIE.

Przedmiotem zakupu jest przyczepa do przewozu dwóch koni wraz z osprzętem.

II. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przyczepa dwuosiowa, o ładowności nie mniejszej niż 1500 kg.
2. Dopuszczalna masa całkowita 2500 - 3000 kg.
3. Liczba przewożonych koni – 2.
4. Minimalne wymiary wewnętrzne, nie mniejsze niż: 3550 dł./ 1750 szer./ 2350 wys.
5. Rama i dyszel przyczepy typu V stalowa, ocynkowana ogniowo.
6. Podwozie obniżone „rama podłużnicowa”, dwie osie na wahaczach, niezależne zawieszenie , amortyzatory.
7. Koła na felgach stalowych.
8. Automatyczne koło podporowe.
9. Koło zapasowe z kluczem do odkręcania kół.
10. Ściany boczne wykonane z aluminium, dach wykonany z laminatu.
11. Dwa otwierane okna, przyciemniane po jednym z każdej ze stron w przedniej części przyczepy, wywietrznik w dachu.
12. Roleta samozwijalna ze zintegrowaną siatką.
13. Rampa ryglowana wyłożona wykładziną zapobiegającą ślizganiu się kopyt końskich .
14. Wspomaganie podnoszenia rampy siłownikami gazowymi.
15. Belka zewnętrzna do przywiązywania koni z prawej i lewej strony przyczepy.
16. Przedział do przewozu koni musi być wyposażony w :

- podłogę wykonaną z aluminium, zabezpieczoną wykładziną gumową min. 8 mm z uszczelnieniem pomiędzy podłogą a ścianami,

- poduszki boczne na wewnętrznych ścianach bocznych przyczepy,

- ochronę przed kopnięciem bocznym w postaci przegrody z przezroczystego PCV oraz wyściełany pasek piersiowy,

- dwa żłoby,

- wewnętrzne oświetlenie LED z przełącznikiem niebieskie / białe,

- uchwyty do wiązania konia wewnątrz przedziału.

1. Siodlarnia z dostępem z zewnątrz przyczepy (drzwi boczne od przodu przyczepy z zamkiem).
2. Gumowa mata bezpieczeństwa wraz z bieżnikami zabezpieczającymi dodatkowo na ścianie działowej do siodlarni.
3. Przestrzeń robocza (siodlarnia) musibyć wyposażona w :

- oświetlenie wewnętrzne ( dwa światła LED),

- rozsuwany wieszak na dwa siodła ,

- uchwyt na bat jeździecki,

- miotła z trzonkiem teleskopowym,

- łopata plastikowa,

- jeden klucz do wszystkich zamków.

1. Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdu. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.
2. Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 *i* (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru przedmiotu zamówienia .***
3. Przyczepa do przewozu koni musi być objęta gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczony od daty odbioru przez Zamawiającego. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych.
4. Książka gwarancyjna .
5. Dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy.