Załącznik nr 1

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**MONOKULAR TERMOWIZYJNY - 1 szt.**

Wymagania dotyczące ukompletowania i rozwiązań:

**Monokular termowizyjny** powinien posiadać funkcję i spełniać kryteria:

1. Mały, kompaktowa wielkość, waga ok. 500g.
2. Sensor o rozdzielczości minimum 640 × 512 px.
3. Odświeżanie o częstotliwości nie mniejszej niż 50 Hz.
4. Obiektyw o rozmiarze co najmniej 35mm.
5. Wbudowana pamięć wewnętrzna wielkości około 16 GB.
6. Powinien być wodoszczelny wg klas wodoszczelności.
7. Zoom optyczny/cyfrowy w granicach x6
8. Możliwość pracy w zakresie temperatur od -20 °C do 55 °C
9. Długość pracy na baterii bez potrzeby ładowania nie niższa niż 3h
10. Czułość termiczna spełniająca wymagania zgodnie z NETD: poniżej 35 mk.
11. Śledzenie najwyższych temperatur i ich oznaczanie.

**nazwa/ nr katalogowy produktu............................................................................................... 1 szt. x cena zł. brutto…................**

**ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę …………………….**

…………………………………… ......................................

(miejscowość , data) (podpis oferenta)